1、设计一个四十八进制的、同步计数方式的倒数计数器



左边数码管显示的是十位，右边数码管显示的是个位。由于我们需要48进制倒数，我们先对两个计数器置数，4的二进制数为0100，8的二进制数为1000，所以我们给两个计数器DCBA连接低电平、高电平、低电平、低电平、低电平和高电平、低电平、低电平、低电平。